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当社が納入を予定している種子用コンバインの仕様は、別記のとおりです。
この仕様は、新潟県農業総合研究所作物研究センターが定めた本件調達に係る「種子用コンバイン」仕様書に定める仕様を満たすことに相違ありません。


























別記

	仕　様　等
	応札製品の性能

	モデル名・型式名
（メーカー名）
	
（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	（１）エンジン
　ア　種類：水冷４サイクル３気筒形ディーゼル
イ　排気量：890cc以上1100cc未満
ウ　出力：14.4kw(19.6ps)以上15.3kw(20.8ps)未満

（２）走行部
　ア　クローラ：幅400mm以上
　　　　　　　　　　接地長1150mm以上
　　　　　　　　　　平均接地圧13.5kpa以下
　イ　湿地でも自動で車体を水平に制御する装置を装備すること。

（３）刈取部
　ア　刈取条数：２条
イ　倒伏した稲を引き起こすデバイダーを装備すること。

（４）脱こく部
　ア　脱穀方式：下こぎ（・単胴）・軸流式
　イ　こぎ胴カバーとこぎ胴が一体となり、こぎ胴カバーを開けると、こぎ胴も一緒に持ち上がること。

（５）こく粒排出方式
　　グレンタンク・オーガ排出方式　又は　スクリュコンベア式とすること。

（６）ワラ処理部
　　カッタ及びワラを結束して立てた状態で排出する装置を装備すること。

（７）種子専用機であること。もしくは部品等の交換により、エンジン回転数に対して脱穀部の回転数を下げる装置を装備すること。

	（１）エンジン
ア　種類　　　　　　　　　　：　適合・不適合
イ　排気量　　　　　　      ：　適合・不適合
ウ　出力　　　　　　　　　　：　適合・不適合


（２）走行部
ア　クローラ　幅　　　　 　 ：　適合・不適合
    　　　　　接地長　　　　：　適合・不適合
　　　　　　　平均接地圧　　：　適合・不適合
イ　自動制御装置　　　　　　：　適合・不適合


（３）刈取部
　ア　刈取条数　　　　　　　　：　適合・不適合
　イ　デバイダー装備　　　　　：　適合・不適合


（４）脱こく部
ア　脱穀方式　　　　　      ：　適合・不適合
イ　こぎ胴カバー及びこぎ胴  ：　適合・不適合



（５）こく粒排出方式
　　排出方式　　　    　      ：　適合・不適合


（６）ワラ処理部
カッタ　　　　　　　　　　：　適合・不適合
結束装置（立体排出）　　　：　適合・不適合

（７）
　　種子専用機もしくは脱穀部　：　適合・不適合
の回転数を下げる装置



※１　「応札製品の性能」欄に、必要事項を記載してください。
※２　すべての項目の能力・仕様が確認できる資料（カタログ等、写し可。該当部分にマーカー等、目印を付すこと。）を添付してください。
