　                                                  令和　 　年　 　月　 　日訂正後


応　札　仕　様　書


　新潟県知事　様

                                          　所在地
                                          　商号又は名称
                                          　代表者の氏名  　　　               　　

　山間地活動車の入札における当社の応札製品は、下記のとおりです。

記

	項　　目
	規　　格　　等
	当社の応札製品

	車両形状等
	ＳＵＶタイプ又はＳＵＶタイプと同等のもの
	適
	不適

	総排気量
	1,198cc以上(車両型式認定上の総排気量)
	適
	不適

	全長
	3,500mm以上
	適
	不適

	全幅
	1,500mm以上
	適
	不適

	全高
	1,500mm以上(外部装備を除く)
	適
	不適

	最低地上高
	170mm以上
	適
	不適

	駆動方式
	四輪駆動
	適
	不適

	動力伝達装置
	Ａ／Ｔ　又は　ＣＶＴ　等ＡＴ免許で運転できる装置
	適
	不適

	操舵装置
	パワーステアリング
	適
	不適

	乗車定員等
	５人乗り以上（５ドア）
	適
	不適

	安全装置
	四輪ＡＢＳ、デュアルエアバッグ、ハイマウントストップランプ、リアデフォッカー、電動式サイドミラー、間欠式ワイパー、リアワイパー
	適
	不適

	空調装置
	エアコン
	適
	不適

	録画装置
	ドライブレコーダーは、前後撮影可能でありＳＤカード等に対応しており内蔵メモリがないもので、ＳＤカード等の記録媒体は付属しないこと。また、無線ＬＡＮ（Ｗｉ-Ｆｉ等）の機能がない若しくはパスワード等で録画データが保護でき第三者が容易にアクセスできないもの。
	適
	不適

	インテリア等
	ＡＭ／ＦＭラジオ（同等以上（フルセグワンセグ内蔵モデル、ディスプレイオーディオ等取付の場合はアンテナ線を非接続にする等物理的にTV放送を受信できないようにすること。））、時計（ラジオ一体型可）、パワーウインドウ、サイドバイザー（前後ドア）、サンバイザー（運転席・助手席）、プライバシーガラス
	適
	不適

	タイヤ前後
	ラジアルタイヤ（納車日以前１年以内に製造された日本メーカー製のものに限る）
	適
	不適

	特記仕様
	仕様書別紙「特記仕様」のとおり
寒冷地での使用に対応できる仕様であること
	適
	不適

	指定付属品
	フロアーマット（運転席・助手席・後部席）
標準工具類（ジャッキ含む）
	適
	不適

	その他
	車体防錆処理
	適
	不適


  ※　応札製品の根拠資料添付（カタログ等、写し可）のこと
