令和　　年　　月　　日

応　札　仕　様　書

　新潟県南魚沼地域振興局長　様

住所
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

　当社が納入を予定しているスノーポール（鋼製）の仕様は、下記のとおりです。
　この仕様は、新潟県が定めた本件調達に係るスノーポール（鋼製）の仕様に定める仕様を満たすことに相違ありません。

記

	
	鋼製L=2.7m
	鋼製L=3.6m

	材質等
	JIS G-3444　一般構造用炭素鋼々管
[bookmark: _GoBack]外径34mm　肉厚2.3mm

	塗　装
	静電焼付塗装　赤黄ゼブラ模様（赤黄共焼付）塗装２回塗りとし、脱脂、
脱錆のうえ、下塗り（錆止め）、中塗り（黄色）、上塗り（赤色）とする。

	スコッチテープ
	３Ｍスコッチテープ　赤色　幅10cm



